{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист2"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист2","index":0,"n_rows":85,"n_cols":20,"rows_kept":85,"merged":[[5,1,5,19],[6,1,6,19],[8,3,8,5],[8,6,8,19],[10,1,13,1],[10,2,13,2],[14,1,17,1],[14,2,17,2],[19,1,22,1],[19,2,22,2],[24,1,27,1],[24,2,27,2],[28,1,31,1],[28,2,31,2],[32,1,35,1],[32,2,35,2],[36,1,39,1],[36,2,39,2],[42,1,42,19],[43,2,43,8],[43,10,43,13],[43,15,43,19],[45,2,45,8],[45,10,45,13],[45,15,45,19],[48,2,48,8],[48,10,48,13],[48,15,48,19],[54,1,54,19],[55,1,55,19],[58,3,58,5],[58,6,58,19],[60,1,63,1],[60,2,63,2],[64,1,67,1],[64,2,67,2],[68,1,71,1],[68,2,71,2],[73,1,76,1],[73,2,76,2],[78,1,81,1],[78,2,81,2],[84,1,84,19],[85,2,85,8],[85,10,85,13],[85,15,85,19],[87,2,87,8],[87,10,87,13],[87,15,87,19],[90,2,90,8],[90,10,90,13],[90,15,90,19]]}
[{"$nulls":19},"Приложение № 12"]
[{"$nulls":19},"к постановлению администрации"]
[{"$nulls":19},"города Усолье - Сибирское "]
[{"$nulls":19},"от 15.12.2025 № 2331-па"]
[]
[null,"Минимально допустимые плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, "]
[null,"которые должны быть достигнуты в результате реализации Концессионного соглашения в сфере водоснабжения"]
[]
[null,"Наименование показателей","Ед.изм.","Предыдущий период",null,null,"Период действия концессионного соглашения"]
[null,"Показатели качества "]
[null,"Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)","%",2020,{"$f":"D11+1","v":2021},{"$f":"E11+1","v":2022},2026,{"$f":"G11+1","v":2027},2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,{"$f":"Q11+1","v":2037},{"$f":"R11+1","v":2038},{"$f":"S11+1","v":2039}]
[{"$nulls":6},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":6},{"$f":"T11+1","v":2040},{"$f":"G13+1","v":2041},{"$f":"H13+1","v":2042},2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,{"$f":"Q13+1","v":2051},{"$f":"R13+1","v":2052},{"$f":"S13+1","v":2053}]
[{"$nulls":6},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%).","%",2020,{"$f":"D15+1","v":2021},{"$f":"E15+1","v":2022},2026,{"$f":"G15+1","v":2027},{"$f":"H15+1","v":2028},{"$f":"I15+1","v":2029},{"$f":"J15+1","v":2030},{"$f":"K15+1","v":2031},{"$f":"L15+1","v":2032},{"$f":"M15+1","v":2033},{"$f":"N15+1","v":2034},{"$f":"O15+1","v":2035},{"$f":"P15+1","v":2036},{"$f":"Q15+1","v":2037},2038,2039]
[{"$nulls":6},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":6},{"$f":"T15+1","v":2040},{"$f":"G17+1","v":2041},{"$f":"H17+1","v":2042},{"$f":"I17+1","v":2043},{"$f":"J17+1","v":2044},{"$f":"K17+1","v":2045},{"$f":"L17+1","v":2046},{"$f":"M17+1","v":2047},{"$f":"N17+1","v":2048},{"$f":"O17+1","v":2049},2050,{"$f":"Q17+1","v":2051},{"$f":"R17+1","v":2052},{"$f":"S17+1","v":2053}]
[{"$nulls":6},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения "]
[null,"Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).","ед./км",2020,{"$f":"D20+1","v":2021},{"$f":"E20+1","v":2022},{"$f":"G11","v":2026},{"$f":"H11","v":2027},2028,2029,2030,2031,{"$f":"M11","v":2032},2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039]
[{"$nulls":6},{"$f":"26/155.97","v":{"v":0.16669872411361158,"d":"0.167"}},{"$f":"(26-0.0562)/155.97","v":{"v":0.16633839840995063,"d":"0.166"}},{"$f":"(26-0.0562*2)/155.97","v":{"v":0.16597807270628967,"d":"0.166"}},{"$f":"(26-0.0562*3)/155.97","v":{"v":0.1656177470026287,"d":"0.166"}},{"$f":"(26-0.0562*4)/155.97","v":{"v":0.16525742129896775,"d":"0.165"}},{"$f":"(26-0.0562*5)/155.97","v":{"v":0.1648970955953068,"d":"0.165"}},{"$f":"(26-0.0562*6)/155.97","v":{"v":0.16453676989164584,"d":"0.165"}},{"$f":"(26-0.0562*7)/155.97","v":{"v":0.16417644418798488,"d":"0.164"}},{"$f":"(26-0.0562*8)/155.97","v":{"v":0.1638161184843239,"d":"0.164"}},{"$f":"(26-0.0562*9)/155.97","v":{"v":0.16345579278066294,"d":"0.163"}},{"$f":"(26-0.0562*10)/155.97","v":{"v":0.16309546707700198,"d":"0.163"}},{"$f":"(26-0.0562*11)/155.97","v":{"v":0.16273514137334102,"d":"0.163"}},{"$f":"(26-0.0562*12)/155.97","v":{"v":0.16237481566968007,"d":"0.162"}},{"$f":"(26-0.0562*13)/155.97","v":{"v":0.1620144899660191,"d":"0.162"}}]
[{"$nulls":6},{"$f":"G13","v":2040},{"$f":"H13","v":2041},2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053]
[{"$nulls":6},{"$f":"(26-0.0562*14)/155.97","v":{"v":0.16165416426235815,"d":"0.162"}},{"$f":"(26-0.0562*15)/155.97","v":{"v":0.1612938385586972,"d":"0.161"}},{"$f":"(26-0.0562*16)/155.97","v":{"v":0.16093351285503624,"d":"0.161"}},{"$f":"(26-0.0562*17)/155.97","v":{"v":0.16057318715137525,"d":"0.161"}},{"$f":"(26-0.0562*18)/155.97","v":{"v":0.1602128614477143,"d":"0.160"}},{"$f":"(26-0.0562*19)/155.97","v":{"v":0.15985253574405336,"d":"0.160"}},{"$f":"(26-0.0562*20)/155.97","v":{"v":0.15949221004039238,"d":"0.159"}},{"$f":"(26-0.0562*21)/155.97","v":{"v":0.15913188433673142,"d":"0.159"}},{"$f":"(26-0.0562*22)/155.97","v":{"v":0.15877155863307046,"d":"0.159"}},{"$f":"(26-0.0562*23)/155.97","v":{"v":0.1584112329294095,"d":"0.158"}},{"$f":"(26-0.0562*24)/155.97","v":{"v":0.15805090722574855,"d":"0.158"}},{"$f":"(26-0.0562*25)/155.97","v":{"v":0.15769058152208756,"d":"0.158"}},{"$f":"(26-0.0562*26)/155.97","v":{"v":0.1573302558184266,"d":"0.157"}}]
[null,"Показателями энергетической эффективности "]
[null,"Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)","%",2020,{"$f":"D25+1","v":2021},{"$f":"E25+1","v":2022},{"$f":"G11","v":2026},{"$f":"H11","v":2027},2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039]
[{"$nulls":6},17.15,{"$f":"G26-0.0371","v":{"v":17.1129,"d":"17.11"}},{"v":17.0758,"d":"17.08"},{"v":17.038700000000002,"d":"17.04"},{"v":17.001600000000003,"d":"17.00"},{"v":16.964500000000005,"d":"16.96"},{"v":16.927400000000006,"d":"16.93"},{"v":16.890300000000007,"d":"16.89"},{"v":16.853200000000008,"d":"16.85"},{"v":16.81610000000001,"d":"16.82"},{"v":16.77900000000001,"d":"16.78"},{"v":16.74190000000001,"d":"16.74"},{"v":16.704800000000013,"d":"16.70"},{"v":16.667700000000014,"d":"16.67"}]
[{"$nulls":6},{"$f":"T25+1","v":2040},{"$f":"G27+1","v":2041},{"$f":"H27+1","v":2042},2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,{"$f":"Q27+1","v":2051},{"$f":"R27+1","v":2052},{"$f":"S27+1","v":2053}]
[{"$nulls":6},{"$f":"T26-0.0371","v":{"v":16.630600000000015,"d":"16.63"}},{"$f":"G28-0.0371","v":{"v":16.593500000000017,"d":"16.59"}},{"v":16.556400000000018,"d":"16.56"},{"v":16.51930000000002,"d":"16.52"},{"v":16.48220000000002,"d":"16.48"},{"v":16.44510000000002,"d":"16.45"},{"v":16.408000000000023,"d":"16.41"},{"v":16.370900000000024,"d":"16.37"},{"v":16.333800000000025,"d":"16.33"},{"v":16.296700000000026,"d":"16.30"},{"v":16.259600000000027,"d":"16.26"},{"v":16.22250000000003,"d":"16.22"},{"v":16.18540000000003,"d":"16.19"}]
[null,"Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)","%",2020,{"$f":"D29+1","v":2021},{"$f":"E29+1","v":2022},{"$f":"G25","v":2026},{"$f":"H25","v":2027},2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039]
[{"$nulls":6},10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82]
[{"$nulls":6},{"$f":"T29+1","v":2040},{"$f":"G31+1","v":2041},{"$f":"H31+1","v":2042},{"$f":"I31+1","v":2043},{"$f":"J31+1","v":2044},{"$f":"K31+1","v":2045},{"$f":"L31+1","v":2046},{"$f":"M31+1","v":2047},{"$f":"N31+1","v":2048},{"$f":"O31+1","v":2049},2050,{"$f":"Q31+1","v":2051},{"$f":"R31+1","v":2052},{"$f":"S31+1","v":2053}]
[{"$nulls":6},10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82,10.82]
[null,"Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)","кВтч/м3",2020,{"$f":"D33+1","v":2021},{"$f":"E33+1","v":2022},{"$f":"G29","v":2026},{"$f":"H29","v":2027},2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039]
[{"$nulls":6},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":6},{"$f":"T33+1","v":2040},{"$f":"G35+1","v":2041},{"$f":"H35+1","v":2042},2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,{"$f":"Q35+1","v":2051},{"$f":"R35+1","v":2052},{"$f":"S35+1","v":2053}]
[{"$nulls":6},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[null,"Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе подъема и транспортировки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) вода","кВтч/м3",2020,{"$f":"D37+1","v":2021},{"$f":"E37+1","v":2022},{"$f":"G33","v":2026},{"$f":"H33","v":2027},2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039]
[{"$nulls":6},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":6},{"$f":"T37+1","v":2040},{"$f":"G39+1","v":2041},{"$f":"H39+1","v":2042},2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,{"$f":"Q39+1","v":2051},{"$f":"R39+1","v":2052},{"$f":"S39+1","v":2053}]
[{"$nulls":6},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[]
[]
[null,"Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              М.В. Торопкин"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":19},"Приложение № 11"]
[{"$nulls":19},"к постановлению администрации"]
[{"$nulls":19},"города Усолье - Сибирское "]
[{"$nulls":19},"от 15.12.2025 № 2331-па"]
[]
[null,"Минимально допустимые плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, "]
[null,"которые должны быть достигнуты в результате реализации Концессионного соглашения в сфере водоотведения"]
[]
[null,"Таблица 3.2. В сфере водоотведения"]
[null,"Наименование показателей","Ед.изм.","Предыдущий период",null,null,"Период действия концессионного соглашения"]
[null,"Показатели качества "]
[null,"Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)","%",2020,{"$f":"D61+1","v":2021},{"$f":"E61+1","v":2022},{"$f":"G37","v":2026},2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039]
[{"$nulls":6},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[{"$nulls":6},{"$f":"T61+1","v":2040},{"$f":"G63+1","v":2041},{"$f":"H63+1","v":2042},{"$f":"I63+1","v":2043},{"$f":"J63+1","v":2044},{"$f":"K63+1","v":2045},{"$f":"L63+1","v":2046},{"$f":"M63+1","v":2047},{"$f":"N63+1","v":2048},{"$f":"O63+1","v":2049},2050,{"$f":"Q63+1","v":2051},{"$f":"R63+1","v":2052},{"$f":"S63+1","v":2053}]
[{"$nulls":6},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)","%",2020,{"$f":"D65+1","v":2021},{"$f":"E65+1","v":2022},{"$f":"G61","v":2026},{"$f":"H61","v":2027},2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039]
[{"$nulls":6},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[{"$nulls":6},{"$f":"T65+1","v":2040},{"$f":"G67+1","v":2041},{"$f":"H67+1","v":2042},{"$f":"I67+1","v":2043},{"$f":"J67+1","v":2044},{"$f":"K67+1","v":2045},{"$f":"L67+1","v":2046},{"$f":"M67+1","v":2047},{"$f":"N67+1","v":2048},{"$f":"O67+1","v":2049},2050,{"$f":"Q67+1","v":2051},{"$f":"R67+1","v":2052},{"$f":"S67+1","v":2053}]
[{"$nulls":6},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%)","%",2020,{"$f":"D69+1","v":2021},{"$f":"E69+1","v":2022},{"$f":"G65","v":2026},{"$f":"H65","v":2027},2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039]
[{"$nulls":6},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[{"$nulls":6},{"$f":"T69+1","v":2040},{"$f":"G71+1","v":2041},{"$f":"H71+1","v":2042},{"$f":"I71+1","v":2043},{"$f":"J71+1","v":2044},{"$f":"K71+1","v":2045},{"$f":"L71+1","v":2046},{"$f":"M71+1","v":2047},{"$f":"N71+1","v":2048},{"$f":"O71+1","v":2049},2050,{"$f":"Q71+1","v":2051},{"$f":"R71+1","v":2052},{"$f":"S71+1","v":2053}]
[{"$nulls":6},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения "]
[null,"Количество аварий и засоров на канализационных сетях в расчете на протяженность канализационных сетей (ед./км)","ед./км",2020,{"$f":"D74+1","v":2021},{"$f":"E74+1","v":2022},{"$f":"G69","v":2026},{"$f":"H69","v":2027},2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039]
[{"$nulls":6},{"$f":"603/160.15","v":{"v":3.7652201061504837,"d":"3.765"}},{"$f":"(603-1.1275)/160.15","v":{"v":3.7581798314080546,"d":"3.758"}},{"$f":"(603-1.1275*2)/160.15","v":{"v":3.751139556665626,"d":"3.751"}},{"$f":"(603-1.1275*3)/160.15","v":{"v":3.7440992819231966,"d":"3.744"}},{"$f":"(603-1.1275*4)/160.15","v":{"v":3.737059007180768,"d":"3.737"}},{"$f":"(603-1.1275*5)/160.15","v":{"v":3.7300187324383387,"d":"3.730"}},{"$f":"(603-1.1275*6)/160.15","v":{"v":3.72297845769591,"d":"3.723"}},{"$f":"(603-1.1275*7)/160.15","v":{"v":3.7159381829534808,"d":"3.716"}},{"$f":"(603-1.1275*8)/160.15","v":{"v":3.708897908211052,"d":"3.709"}},{"$f":"(603-1.1275*9)/160.15","v":{"v":3.701857633468623,"d":"3.702"}},{"$f":"(603-1.1275*10)/160.15","v":{"v":3.694817358726194,"d":"3.695"}},{"$f":"(603-1.1275*11)/160.15","v":{"v":3.687777083983765,"d":"3.688"}},{"$f":"(603-1.1275*12)/160.15","v":{"v":3.680736809241336,"d":"3.681"}},{"$f":"(603-1.1275*13)/160.15","v":{"v":3.673696534498907,"d":"3.674"}}]
[{"$nulls":6},{"$f":"T74+1","v":2040},{"$f":"G76+1","v":2041},{"$f":"H76+1","v":2042},2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,{"$f":"Q76+1","v":2051},{"$f":"R76+1","v":2052},{"$f":"S76+1","v":2053}]
[{"$nulls":6},{"$f":"(603-1.1275*14)/160.15","v":{"v":3.6666562597564782,"d":"3.667"}},{"$f":"(603-1.1275*15)/160.15","v":{"v":3.659615985014049,"d":"3.660"}},{"$f":"(603-1.1275*16)/160.15","v":{"v":3.6525757102716203,"d":"3.653"}},{"$f":"(603-1.1275*17)/160.15","v":{"v":3.645535435529191,"d":"3.646"}},{"$f":"(603-1.1275*18)/160.15","v":{"v":3.6384951607867624,"d":"3.638"}},{"$f":"(603-1.1275*19)/160.15","v":{"v":3.631454886044333,"d":"3.631"}},{"$f":"(603-1.1275*20)/160.15","v":{"v":3.6244146113019045,"d":"3.624"}},{"$f":"(603-1.1275*21)/160.15","v":{"v":3.6173743365594753,"d":"3.617"}},{"$f":"(603-1.1275*22)/160.15","v":{"v":3.6103340618170465,"d":"3.610"}},{"$f":"(603-1.1275*23)/160.15","v":{"v":3.6032937870746173,"d":"3.603"}},{"$f":"(603-1.1275*24)/160.15","v":{"v":3.5962535123321886,"d":"3.596"}},{"$f":"(603-1.1275*25)/160.15","v":{"v":3.5892132375897594,"d":"3.589"}},{"$f":"(603-1.1275*26)/160.15","v":{"v":3.5821729628473302,"d":"3.582"}}]
[null,"Показателями энергетической эффективности "]
[null,"Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема сточных вод (кВт*ч/куб. м)","кВтч/м3",2020,{"$f":"D79+1","v":2021},{"$f":"E79+1","v":2022},{"$f":"G74","v":2026},{"$f":"H74","v":2027},2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039]
[{"$nulls":6},1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09]
[{"$nulls":6},{"$f":"T79+1","v":2040},{"$f":"G81+1","v":2041},{"$f":"H81+1","v":2042},{"$f":"I81+1","v":2043},{"$f":"J81+1","v":2044},{"$f":"K81+1","v":2045},{"$f":"L81+1","v":2046},{"$f":"M81+1","v":2047},{"$f":"N81+1","v":2048},{"$f":"O81+1","v":2049},2050,{"$f":"Q81+1","v":2051},{"$f":"R81+1","v":2052},{"$f":"S81+1","v":2053}]
[{"$nulls":6},1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,1.09]
[]
[]
[null,"Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              М.В. Торопкин"]