Российская Федерация

Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 18.06.2024
№1779-па

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское  Иркутской  области Российской Федерации»
Рассмотрев обращение директора филиала ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания» К.В. Шуляшкина № 05-766/24 от 05.06.2024г. о принятии решения о подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское    Иркутской        области Российской Федерации»,  в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.06.2020г. № 33/7, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское    Иркутской        области Российской Федерации» в соответствии со схемой границ территории проектирования  согласно приложения № 1.

2. Утвердить задание на подготовку документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское    Иркутской        области Российской Федерации» согласно приложению № 2.

3. Утвердить задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, необходимых для подготовки  документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды  (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское    Иркутской        области Российской Федерации» согласно приложения № 3.

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                                 М.В. Торопкин
Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел «Официальное опубликование». 






СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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                                             Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории

	ЗАДАНИЕ
 НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА БЕЛЬСКОГО ВОДОВОДА РЕЧНОЙ ВОДЫ  (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 38:31:000000:488) В РАЙОНЕ ТЭЦ-11 ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАССИВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ    ИРКУТСКОЙ        ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»


	Наименование позиции
	Содержание

	1.
	Вид разрабатываемой документации по планировке территории
	Проект межевания территории в составе проекта планировки территории



	2.
	Инициатор подготовки документации по планировке территории
	ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-11 

ОГРН 1133850020545 

27.05.2013г.,

665460, Российская Федерация,

Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское,

ул.Индустриальная, зд 32А, 
тел. 8(39543)52-118

tec-11@baikalenergy.com

	3.
	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории
	средства филиала ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания»

	4.
	Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики (назначение, местоположение, площадь объекта капитального строительства и др.)
	Линейный объект «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды  (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское    Иркутской        области Российской Федерации» (d9000мм)

	5.
	Поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории
	Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

	6.
	Состав документации по планировке территории
	В соответствии с Градостроительным кодексом РФ

	7.
	Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории
	Согласно схемы границ территории проектирования

	8.
	Цель подготовки документации по планировке территории
	Реконструкция линейного объекта





ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА БЕЛЬСКОГО ВОДОВОДА РЕЧНОЙ ВОДЫ (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 38:31:000000:488) В РАЙОНЕ ТЭЦ-11 ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАССИВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ    ИРКУТСКОЙ        ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
	№ п/п
	Наименование пункта
	Содержание задания

	1
	Наименование объекта
	«Реконструкция участка Бельского водовода речной воды  (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское    Иркутской        области Российской Федерации»

	2
	Основание для выполнения работ
	Договор на проектно-изыскательские работы



	3
	Вид объекта
	Линейный объект

	4
	Стадия проектирования
	Проект межевания в составе проекта планировки территории

	5
	Вид
строительства
(новое, реконструкция, консервация, снос (демонтаж)
	Реконструкция

	6
	Идентификационные сведения о Заказчике
	ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-11

	7
	Цели и задачи
	Получение исходных топографо-геодезических данных: инженерно-топографических планов в графическом и/или цифровом видах представления информации; сведений о координатах и отметках точек местности; количественных характеристик развития опасных природных и техногенных процессов; иных материалов и данных.

Получение геодезических, топографических, аэрофотосъемочных и иных материалов, необходимых для разработки проекта планировки и межевания территории, уточнения и детализации проектных решений.

Площадь съемки, методы выполнения работ уточняются в программе выполнения работ.

Состав и объемы работ приводятся в программе работ    и    выполняются    в    соответствии    с    СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства».

	8
	Этапы выполнения работ
	1 этап
–
предоставление
откорректированной топоосновы (промежуточные материалы).

2 этап – предоставление материалов изысканий, оформленных в виде отчета.

	9
	Идентификационные сведения об объекте
	Трубопровод речной воды.

Уровень ответственности по Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» –  нормальный.

	10
	Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства
	Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, территория Промышленный массив,  в районе ТЭЦ-11 согласно схеме границ территории проектирования

	11
	Краткая техническая характеристика объекта, включая
размеры проектируемых зданий и сооружений
	Вынос
трубопровода

речной
воды
из
зоны  производства работ
по
строительству

объекта
«Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10, 11). Диаметр трубопровода проектируемый – DN 900. Материал трубопровода – полиэтилен.

Способ прокладки – подземно.

Общая ориентировочная протяженность трассы трубопровода– 1550 п.м.

Протяженность трассы подлежат уточнению при разработке проектной документации.

	12
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ.

Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Постановление Правительства РФ от 05.03.2007

№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

5. СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные

изыскания для строительства. Основные положения».

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства»;

8. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23.01-99».

9. СП 317.1325800.2017 «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

ГОСТ Р 57371-2016 «Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических работ. Оценка точности определения местоположения. Основные положения»;

ГОСТ Р 55024-2012» Сети геодезические. Классификация. Общие технические требования».

	13
	Сведения
о
принятой системе координат и высот
	Система координат - МСК-38, зона-3. Система высот – Балтийская 1977.

	14
	Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно- топографические планы
	Граница проектирования линейного объекта: от точек врезки в трубопроводы речной воды DN 1000 мм до угла поворота водовода DN 900 в районе автодороги Р-255.

Ориентировочная протяженность трассы–1550 п.м. Ширина съемки – не менее 30 п.м.

На застроенной территории допускается уменьшение ширины полосы съемки при наличии четких контуров ограждений землепользований в частной собственности, зданий, сооружений, а также увеличение полосы съемки на участках со сложными формами рельефа, участках  пересечений и сближений трасс с существующими коммуникациями с учетом обеспечения проектирования переустройств и переносов.

Площадь съемки уточняется в программе выполнения работ.

	15
	Указания о масштабе топографической съемки и высоте сечения рельефа по отдельным площадкам, включая требования к съемке подземных и надземных коммуникаций
и сооружений
	Топографическая съемка М1:500, сечение рельефа 0,5 м.

Требования
по
надземным
коммуникациям
и   сооружениям:

· указать
диаметры
трубопроводов,
отметки верха трубопровода без изоляции:

· отметки
верха
опорной
конструкции трубопроводов (траверса);

· отметка
верха
сооружений
тепловой
сети  (павильонов);

· по ЛЭП проекции крайних проводов ЛЭП;

отметки подвески проводов, отметки провиса в месте пересечения;

· по сетям водоснабжения и канализации указать диаметры трубопроводов, отметки трубопроводов в ближайших колодцах;

· по кабельным сетям связи и электроснабжения указать отметки заглубления, количество кабелей и класс их напряжения;

· по кабельной телефонной канализации - количество каналов, диаметр, материал, количество кабелей, отметки верха блока труб, низа и верха колодца.

На топографической съемке указать:

· границы земельных участков смежных землепользователей, кварталов с указанием кадастровых номеров;

привязку к существующим зданиям и сооружениям.

	16
	Требования
к инженерно- геодезическим изысканиям трасс линейных объектов
	Дополнительно нанести пикетаж по трассе

	17
	Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов (если их выдача предусмотрена заданием) и отчетной документации.
	Предоставить материалы изысканий в объеме, необходимом для выполнения проекта планировки и межевания территории.

Документацию предоставить в электронном виде в форматах DOC и PDF (текстовая часть), DWG и PDF (графическая часть), в бумажном виде в 1 экземпляре.

При оформлении документации использовать текстовые стили с файлами шрифтов, соответствующими ГОСТ 2.304-81.

В отчет приложить фотоматериалы, информационно-удостоверяющий лист.

Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом.

	18
	Дополнительные требования
	Получить согласования балансодержателей или эксплуатирующих организаций.

На съемке показать:

· отметки по оси проезжей части, в том числе на примыканиях к улице;

· отметки проезжей части в местах примыкания к бордюрам, в том числе отметки самих бордюрных камней.

     Данную информацию включить в отдельный слой.

	19
	Особые требования (при наличии)
	Определение границ ближайших водных объектов:

1) водотоки (реки, ручьи, каналы);

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

4) болота;

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

6) ледники, снежники.

Отображение
на
картографической
основ

береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос на основании обязательного анализа требований и информации, представленной в:

-
Ст.5, Ст.65 Водного кодекса РФ;

-
приказах специально-уполномоченных органов власти об установлении местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-
данных Единого государственного реестра недвижимости;

-
материалах территориального планирования.

В случае установления противоречий при анализе требований к определению и информации о границах водных объектов, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, получить разъяснение от специально-уполномоченных органов власти соответствующего уровня.

	20
	Приложения (электронный вид)
	Ситуационный план трассы


Приложение № 1


к постановлению администрации


 города «Усолье-Сибирское»


от _______________№ 18.06.2024 №_____1779-па








Приложение № 2


к постановлению администрации города «Усолье-Сибирское»


от _______________№ 18.06.2024 № _____


1779-па





Приложение № 3


к постановлению администрации города «Усолье-Сибирское»


от _______________№ 18.06.2024 № _____1779-па











